HU**☐☐☐/☐☐☐☐☐**

ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉPEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

|  |  |
| --- | --- |
| Tulajdonos neve, címe: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………................ | Tulajdonos elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím): …………………………………………………………… |
| Gyártó: …………………………………… | Típus: ………………………………… | **Vizsgáló állomás üzemeltetője:**…………………………………………………………………………………………………………………………Vizsgálat helye: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Azonosító szám: …………………………………… | Gyártási év: ………………………………… |
| * Függesztett ☐ Vontatott ☐ Önjáró ☐ Egyéb
 |
| Vizsgálat időpontja: …………………………………………………………………… | A vizsgálatvezető neve: …………………………………………………………… |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Követelmény \ Értékelés** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **Követelmény \ Értékelés** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Tisztaság (és kézmosó tartály)** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Kezelőszervek elérhetősége** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ***Erőátvitel és mozgó alkatrészek*** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Kezelőszervek működése** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Szerkezeti váz** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Nyomásmérő(k)** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Tartály fedél** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | *Egyéb mérőberendezések* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Szűrő(k) a töltőnyílás(ok)ban** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Nyomásbeállítás** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Bemosó tartály* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Vezetékek és tömlők** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Nyomáskiegyenlítés** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szűrők megléte** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Szintjelző** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szűrőbetétek cserélhetősége** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Tartály leürítés** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szórókeret stabilitás, egyenesség** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Tartály feltöltés* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szórókeret rögzítése** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Göngyöleg tiszítás* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szórókeret kitérése** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Egyéb tisztító eszközök* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | *Magasságállítás* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Biztonsági szelep* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szórófej sérülésének elkerülése** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Szivárgás** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szórófej helyzete / iránya** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Permetlével történő érintkezés** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | *Csillapítás, kiegyenlítés* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Nyomásesés** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Szakaszok működése** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Nyomásingadozás** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Fúvókák azonossága** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Légüst nyomás* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | **Csepegés** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Keverés** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | *Légfúvó berendezés* | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A vizsgálat az MSZ EN ISO 16122-­‐1:2015, és az MSZ EN ISO 16122-­‐2:2015 szabványok, valamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet előírásainak megfelelően került elvégzésre. Az általános állapotfelmérési jegyzőkönyv a teljes vizsgálati dokumentáció részét képezi. Jelen jegyzőkönyv kizárólag a mellékletként csatolt vizsgálati jegyzőkönyvvel és a megfelelő mérőműszerek jegyzőkönyveivel együtt tesznek eleget a szabványban, valamint a jogszabályban foglaltaknak**. A jegyzőkönyvek kizárólag együttesen kezelendőek. A gép tulajdonosa, az adott növényvédő gép következő üzembehelyezése előtt köteles a feltárt hiányosságok kijavítására**. A vizsgálat során veszélyes anyag felhasználása nem történt. |

Értékelés: **1** nem található; **2** megtalálható, de üzemképtelen; **3** hibás; **4** kisebb hiba javítva; **5** megfelelő /jelölés:/)./

(**A vastagon szedett paraméterek "megléte vagy vizsgálata kötelező"**, *a dőlt betűvel szedett paraméterek vizsgálata "ha alkalmazható"*)

|  |
| --- |
| A vizsgálat körülményei: |
| Szélsebesség a vizsgálat alatt: m/s Hőmérséklet a vizsgálat alatt: °C |

Megjegyzések:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Fúvókák**

Gyártó:

Típus:

Névleges kibocsátás (l/perc) -­‐ ( bar):

 Cv % **☐** / Eltérés az átlagtól **☐**

Eredmény

Nincs hiba

Kisebb hiba

Egyéb hiba

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Megjegyzések:

**Szivattyúvizsgálat**

Névleges teljesítmény (l/min):

Mért teljesítmény (l/min) és/vagy megfelelőség:

**Mellékletek:**

Megjegyzések:

Vizsgálati eredmények (fúvókasorok száma) ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5.

Egyéb melléklet:

A vizsgálat eredménye:

* Nincs hiba ☐ Kisebb hiba ☐ Egyéb hiba

Matrica: ☐ Igen ☐ Nem Száma: HU**☐☐☐/☐☐☐☐☐**

A felülvizsgálaton összességében megfelelt: IGEN NEM

*(A megfelelő rész aláhúzandó!)*

Aláírás

Kelt.:

P.H.